## D. Installation der Elektrik und Fertigstellung der Lampe

1. Zwei 26 mm Ø Löcher in den Lampenschirm bohren, damit der Stiel durchgeführt werden kann.
2. Der Stecker der Lampenfassung wird durch das untere Loch, von innen nach aussen geführt.
3. Das Kabel in der Nut des Stiels verstauen und den Stiel durch den Lampenschirm stecken.
4. Lampenfassung mit dem Klett-Kabelbinder befestigen und Leuchtmittel einsetzen. 
5. Das Kabel in der Nut wird mit 10 mm Tackernadeln gesichert
6. Zuletzt muss Stiel nur noch in den Lampenfuß..
7. Fertig! 
