## B. Vorbereitung des Lampenstiels

Der Lampenstiel besteht aus einem Rundstab von Ø 28cm und 190 cm Länge. Für die Kabelführung hat er eine 7mm Nut auf voller Länge. 

### Material
- Kappsäge, Japansäge o.ä.
- Oberfräse mit 6-8 mm Nutfräse
- Klemmen, Zwingen
- Maßband

### Ablauf
1. Kürzen des Stabes auf 190 cm
2. Sägen eines weiteren 15 cm Abschnittes.
3. Arretieren des Stabes auf einer Arbeitfläche mit Schraubzwingen o.ä.
4. Fräsen einer 6-8 mm breite Nut auf der kompletten Länge des Stabes für die Führung des Kabels. Die Tiefe an die Maße des Lampenkabels anpassen.
5. Für die Halterung des Lampenschirmes wird auf der Rückseite bei 50 cm ein 8 mm und ca. 1 cm tiefes Loch gebohrt und ein 8 mm Holzdübel reingesteckt. Der überstehende Dübel sichert den Lampenschirm vor Abrutschen.
