Der Aufbau gliedert sich in vier Schritte:

A. Herstellung des Lampenschirms aus Myzelmaterial
B. Vorbereitung des Lampenstiels
C. Herstellung des Lampenfußes aus CoRncrete
D. Installation der Elektrik und Fertigstellung der Lampe

