# D. Installation der Elektrik und Fertigstellung der Lampe

## Material 
- Lochbohrer 26mm
- Tacker mit 10mm Klammern
- Tacker mit 10mm Klammern
- Kabelbinder
- Messer


## Ablauf 
1. Mit dem Lochbohrer vorsichtig zwei 26 mm Ø Löcher in den Lampenschirm bohren, damit der Stiel durchgeführt werden kann. Achtung: Das Myzelmaterial kann ausbrechen und wegbröseln. Evtl. mit etwas Tape oder Papier sichern. 
2. Der Stecker der Lampenfassung wird durch das untere Loch, von innen nach aussen geführt. Dazu muss das Loch vorsichtig mit einem Messer ausgeweitet werden. 
3. Das Kabel in der Nut des Stiels verstauen und den Stiel durch den Lampenschirm stecken. Der Schirm sollte auf den beiden Dübeln ruhen. 
4. Lampenfassung mit dem Kabelbinder befestigen und Leuchtmittel einsetzen. 

|  ![Pilzlicht](../../res/assets/media/D_Lampe-removebg-preview.png) | ![Pilzlicht](../../res/assets/media/D3_rbg.png)
| -------- | -------- | 
| Fassung mit Kabelbinder fixieren     | Fertiger Lampenschirm     | 
|
5. Das Kabel in der Nut wird mit 10 mm Tackernadeln gesichert
![Tacker](../../res/assets/media/D_stab-removebg-preview.png)
6. Zuletzt muss Stiel nur noch in den Lampenfuß und ein Kabelbinder zum Sichern drum.
![Pilzlicht 2](../../res/assets/media/D_ende-removebg-preview.png)|
7. Fertig! 

![Pilzlicht 2](../../res/assets/media/X_03ak.jpg)|