<!--
SPDX-FileCopyrightText: Matthias Cullmann <pilzlicht@curious.bio>

SPDX-License-Identifier: CC-BY-SA-4.0
-->

# B. Vorbereitung des Lampenstiels

Der Lampenstiel besteht aus einem Rundstab von Ø 28cm und 190 cm Länge. Für die Kabelführung hat er eine 7mm Nut auf voller Länge. Zur Sicherung des Schirmes hat er zwei halb eingesteckte Dübel auf 50cm Höhe.

## Material
- Kappsäge, Japansäge o.ä.
- Oberfräse mit 8 mm Nutfräse
- 8mm Holzbohrer
- 2x 8mm Holzdübel
- Klemmen, Zwingen
- Maßband, Zollstock

## Ablauf
1. Kürzen des Stabes auf 190 cm
2. Sägen eines weiteren 15 cm Abschnittes.
3. Arretieren des Stabes auf einer Arbeitfläche mit Schraubzwingen o.ä.
4. Fräsen einer 8 mm breite Nut auf der kompletten Länge des Stabes für die Führung des Kabels. Die Tiefe an die Maße des Lampenkabels anpassen.


|  |  | |
| ----------- | ----------- | ----- |
|![Fräsen](../../res/assets/media/B_01.jpg)|![Fräsen](../../res/assets/media/B_02.jpg)|![Fräsen](../../res/assets/media/B_03.jpg)|

5. Für die Halterung des Lampenschirmes wird auf der Rückseite bei 50 cm ein durchgehendes Loch mit 8 mm gebohrt und zwei 8 mm Holzdübel reingesteckt. Die Dübel sichern den Lampenschirm am Stiel.

![Fertig](../../res/assets/media/D_1_rbg.png)